 Технические требования к постерам формата 1,4×3 м.

Требование к бумажным постерам:

* Материал: бумага белая «на просвет» (Backlit), плотность материала 150 г/;
* Печать в 1фрагмент. Условия печати постера из 2-х фрагментов необходимо согласовывать дополнительно;
* Возможна печать с цветностью 4+2 или 4+0;
* Макет в электронном виде - Adobe Photoshop (платформа - PC). CMYK-модель. Разрешение 56 DPI. Формат PSD на слоях. Если макет выполнен в виде векторной графики (без растровых изображений), принимается в Adobe Illustrator (AI, EPS) - **Приложить цветную распечатку**;
* Размер постера – 1405х2915 мм;
* Запечатываемое поле – 1405х2915 мм;
* Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1335х2845 мм, относительно центра постера.