**Требования к роликам, при адаптации для мониторов в общественном транспорте**

• NTSC DV - формат

• Size: 720 х 480 pixels - разрешение

• Frame rate: 29,97 fps – частота кадров

• Aspect: 4:3 –соотношение сторон

• Pixel aspect: 0,91 – аспект пикселя.

• Предпочтительно формат AVI (без сжатия).