# **Технические требования к бумажным постерам 1200х1800 мм, 1800х1800 мм, 3000х1800 мм.**

**Постер – 1200 х 1800 мм. (1200 мм – ширина, 1800 мм – высота)**

1. Материал, бумага для наружных работ с голубой подложкой;
2. Цветность 4+0;
3. Плотность материала 120 г/м2;
4. Запечатываемое поле (фон, картинка) – 1200 х 1800 мм;
5. Не располагать значимую информацию (текст, адреса, телефоны, логотипы и т.п.) ближе 70 мм. от правого края постера и 70 мм. от нижнего края постера;

**Постер – 1800 х 1800 мм. (1800 мм – ширина, 1800 мм – высота)**

1. Материал, бумага для наружных работ с голубой подложкой. Допускается печать в 2 фрагмента с вертикальным срезом, нахлест между фрагментами 20-30 мм;
2. Цветность 4+0;
3. Плотность материала 120 г/м2;
4. Запечатываемое поле (фон, картинка) – 1800 х 1800 мм;
5. Не располагать значимую информацию (текст, адреса, телефоны, логотипы и т.п.) ближе 70 мм. от правого края постера и 70 мм. от нижнего края постера;

**Постер – 3000 х 1800 мм. (3000 мм – ширина, 1800 мм – высота)**

1. Материал, бумага для наружных работ с голубой подложкой. Допускается печать в 2-3 фрагмента с вертикальным срезом, нахлест между фрагментами 20-30 мм;
2. Цветность 4+0;
3. Плотность материала 120 г/м2;
4. Запечатываемое поле (фон, картинка) – 3000 х 1800 мм;
5. Не располагать значимую информацию (текст, адреса, телефоны, логотипы и т.п.) ближе 70 мм. от правого края постера и 70 мм. от нижнего края постера;

Напоминаем, что в соответствии с договором на размещение, Заказчик обязан предоставить Афиши не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начального срока размещения.