# **Технические требования к макетам (автобусы, маршуртки)**

**Общие положения**

* Макет изображения должен быть представлен в виде подготовленных к печати файлов, в соответствии с типом транспортного средства и схемами транспортных средств в масштабе 1:10 (для наружной рекламы )
* Макет готовится в цветовой модели CMYK
* При подготовке файлов следует учитывать, что общее количество краски не должно превышать 250%, CMYK черного: 50-60-40-100
* Все шрифты должны быть представлены в виде объектов (в кривых)
* В случае предполагаемого изменения текста макета, совместно с изображением должен быть предоставлен шрифт.
* Проверка текста на орфографические, пунктуационные стилистические и др. ошибки не производится.
* При необходимости использования в макете предупреждения (Напр.: Предупреждаем о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом и пр.) в каждом случае предупреждающая фраза должна включатся самостоятельно Заказчиком, в соответствии с установленными требованиями.

**Требование к файлам**

* Разрешение растровых элементов (фотографии, фон, логотипы и пр.): 500-700 dpi для наружной рекламы, при масштабе 1:10 (Outdoor реклама)
* Все растровые элементы, входящие в макет должны быть сохранены в PSD или TIFF формате с LZW компрессией в цветовой модели CMYK
* Дефекты изображения, не откорректированные Заказчиком в процессе подготовки файлов, такие как: полиграфический растр, пыль, царапины отсканированных изображений, некачественное вырезание по контуру, не исправляются и не корректируются.
* Следует обратить внимание, что в процессе окончательного совмещения изображения с конкретным типом транспортного средства (адаптация макета) значимые элементы изображения будут смещены с указанных на схемах технических зон кузова таких как: колесные арки, ручки, рельсины, люки и пр.
* Фоновые изображения, попадающие на колесные арки, окна и другие элементы конструкции ТС не вырезаются.

**Используемые форматы и размер файлов**

* Макеты принимается в векторной программе Adobe Illustrator до версии CS3 (для Microsoft Windows) с прилинкованными растровыми элементами (картинками), максимальный размер основного файла не должен превышать 500 Мб.
* Векторный AI формат (Adobe Illustrator) – расширение «\*.ai»
* Векторный EPS формат (Adobe Illustrator) – расширение «\*.eps»
* Дополнительно должен быть представлен рисунок совмещения макета с соответствующим типом транспортного средства (превью файл (в формате «\*.jpg»)) размером до 1 Мб.
* Файлы в других форматах могут быть приятны после дополнительного согласования.

**Ответственность**

* Несоответствие файлов заявленным требованиям может привести к увеличению сроков выполнения заказа и его стоимости.
* Не принимаются претензии по цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB.
* Так же не принимаются претензии, если допущены орфографические, пунктуационные стилистические и др. ошибки.

## Размер макетов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Левый борт | Правый борт | Задний борт | Передний борт |
| **Билборд 1 (S=7m)** | **Сайд-постер Right 1  (S=1,6m)** | **ADback Full  (S=6m)** | **Фронт-формат  (S=1m)** |
| **Билборд 2 (S=9m)** | **Сити-формат 1** **(S=5m)** | **ADback  (S=1,6m)** |   |
| **Билборд 3 (S=12m)** | **Сити-формат 2** **(S=7m)** | **ADback  (S=2,5m)** |   |
|   | **Сити-формат 3** **(S=7,5m)** |   |   |
|   | **Сити-формат 4** **(S=8m)** |   |   |
|   | **Сити-формат 5** **(S=1,7m)** |   |   |