
# **Технические требования к постерам формата 2700×3700 мм**

## Скроллер

* Материал – бумага 150 г/кв. м;
* Печать - двусторонняя, цветность 4+2;
* Печать в 2 фрагмента (см. схему);
* Ламинирование 30 микронным покрытием

[](http://www.outdoor-spb.ru/street/img/maket.jpg)

## Ситиборд

* Материал – бумага backlit с ламинированной обратной стороной Paperflex 165 г/кв. м;
* Печать – цифровая, цветность 4+0;
* Печать одним фрагментом;
* Размер постера: 3.89х2.88 м;
* Запечатываемое поле постера: 3.79х2.78 м;
* Видимое поле постера: 3.7х2.7 м;

## Технические требования к файлам для цифровой широкоформатной печати

1. Формат предоставляемых файлов:

В печать принимаются файлы следующих форматов:

* PSD (слои склеить, шрифты растрировать), TIFF, EPS, Ai (для EPS и Ai шрифты необходимо перевести в кривые).
* Файлы в Corel Draw не принимаются.

1. Цветовая модель: CMYK   
   Черный цвет композитный: (C-60; М-50; Y-40; К-100)

Разрешение предоставляемых файлов (для растровых изображений (в том числе, интегрированных в векторный файл), М 1:1):

* + для сити формата и пилларов – 60 dpi;
  + для формата 3х6 м. – 40 dpi;
  + для суперсайтов 5х12 и крупного формата – 25 dpi.

Векторные изображения желательно делать в М 1:10 с сохранением необходимых пропорций.

1. При изготовлении макета для печати постеров на бумаге 3х6 м. необходимо располагать значимые элементы изображения с отступом от правого края макета не менее 20 см., от верхнего края – не менее 10 см.
2. Желательно прилагать preview версию макета (уменьшенная копия в формате JPG)
3. Носители информации: СD, DVD