Требования к оригинал-макетам

Оригинал-макет предоставляется на CD, DVD-ROM PC,USB - носитель

Для печати принимаются файлы:

* + TIFF формат - без компрессии, расширение ".tif" (из файла должны быть удалены все альфа каналы и пути);
  + Расширение ".psd";
  + EPS формат, расширение ".eps";
  + Adobe Illustrator до CS4 версии (включительно) формат, расширение ".ai";
  + Corel Draw до 12 версии (включительно) ".cdr;"

**Макеты, сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются и не принимаются!**

Подготовка растровых файлов:

Для печати плакатов на плоттере разрешение файла должно быть 100 dpi при масштабе изображения 1:1.

* + Для печати используются файлы в цветовой модели CMYK.
  + Готовый макет сохранить в формате ".tif, " без компрессии (предварительно удалив альфа-маски и пути) или формате ".psd, " не сводя слои (не используемые слои удалить).

**В изображение не включать припуски "под обрез" и белые поля.**

Подготовка векорных файлов:

* + Элементы макета не должны выходить за пределы плаката;
  + Весь текст необходимо перевести в кривые;
  + Макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати.

**В изображение не включать припуски "под обрез" и белые поля.**

К файлу должна прилагаться качественная цветная распечатка формата А 4, подписанная заказчиком, с печатью организации, числом и датой подписания макета.

При необходимости должны быть предоставлены номера корпоративных цветов и их CMYK-составляющие.  
При наличии BRANDBOOK – предоставляется его полная цветная копия.

**Общее поле плаката 840 х 1215 мм (размещение макета вертикальное), информационное поле 800 х 1200 мм**

**ПРИМЕЧЕНИЕ:**   
В случае несоответствия оригинал-макета заказчика вышеуказанным требованиям взимается дополнительная сумма за его доработку, (размер суммы устанавливается в соответствии с объемом работ).

Требования к готовым плакатам

Плакаты должны:

1. быть напечатаны чернилами или красками стойкими к УФ излучению, на самоклеющейся непрозрачной транслюцентной (светорассеивающей) плёнке, толщина пленки 100 мкм;
2. быть влагостойкими;
3. устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
4. иметь гарантию стойкости красок не менее 1 года;
5. работать при дневном освещении и на просвет;
6. Для печати плакатов на плоттере разрешение файла должно быть 100 dpi при масштабе изображения 1:1;
7. Разрешение печатной машины не менее 360 dpi.

Размеры плакатов:  
Общее поле плаката 840 х 1215 мм (размещение макета вертикальное), информационное поле 800 х 1200 мм

**ПРИМЕЧЕНИЕ:**  
В случае несоответствия предоставленных заказчиком плакатов вышеуказанным требованиям всю ответственность за их эксплутационные свойства несет заказчик.