# **Технические требования к стикерам для трамваев и троллейбусов**

## Требования к файлам оригинал-макетов

**Файлы оригинал-макетов должны быть представлены в формате:**

Tiff, eps, ai (до версии CS4), crd (до 13 версии).

**Растровые файлы:**

* цветовая модель CMYK;
* все слои должны быть сведены в один слой, без использования дополнительных каналов (Channels) масок (Mask) и путей (Paths);
* разрешение растровых изображений не ниже 200dpi

**Векторные файлы:**

* цветовая модель CMYK;
* все шрифты должны быть переведены в кривые;
* макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати;
* по границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только установка формата документа);
* не допускается маскирование объектов, выходящих за границы заданного изображения;
* все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах);
* все эффекты в файлах CorelDraw должны быть растрированы, т.к. не растрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения;
* всегда прилагайте линкованные Adobe Ilustrator растровые изображения отдельными файлами.

**Ко всем форматам:**

* чёрный цвет должен быть составным (C30 M30 Y30 K100), иначе цвет получится темно серым, а не чёрным;
* цвета Pantone следует указывать по каталогу Pantone Solid Coated
* растровые изображения, монтированные в CorelDraw должны быть в модели CMYK, а не RGB. В противном случае CorelDraw непредсказуемо произведёт цветоделение в модель CMYK.
* При использовании цветовых профилей icc встроенных в изображение, данный профиль следует обязательно прилагать к макету.

В первую очередь, ЗАКАЗЧИК высылает нам по электронной почте файл с оригинал-макетом с расширением jpg (для утверждения у перевозчиков и внесения в документы).

* Файлы пересылаются по Internet-каналам или принимаются на носителях

(CD-ROM, на USB-носителе).

Требования к размещению изображений следующие:

* + все надписи должны быть не ближе 5 мм к границам формата; - вылет за формат (для обреза) должен быть 5 мм.